


说明：该文档以FFF0服务下的FFF1通道增加写属性为例子进行说明，客户可根据需要进行其他修改。

1. 在fff0s.c文件下做如下图修改。




1. 在fff0s\_task.h文件下的枚举类型fff0s\_msg\_id添加枚举成员FFF0S\_FFF1\_WRITER\_REQ\_IND和结构体fff0s\_fff1\_writer\_ind。







1. 在fff0s\_task.c文件下的gattc\_write\_req\_ind\_handler函数下增加代码。



1. 在app\_fff0.c文件下增加函数fff1\_writer\_req\_handler并且添加到数组app\_fff0\_msg\_handler\_list[]中。





1. 修改完成后，fff0服务下的fff1通道不仅有原来read、notify的功能，也具有了fff2的write no response功能。

