将开发板上烧录引脚作为普通IO使用的操作步骤：

1. 在BK2461开发板上正常烧录程序后上电，（保证H2插针的跳线帽连接正常和R11电阻连接正常）此时作为烧录的IO不能作为普通IO使用。
2. 在BK2461开发板上电的情况下，拔掉H2的跳线帽以及拆掉R11电阻，此时作为烧录的IO已经可以作为普通IO使用。
3. 注意事项：开发板掉电再次上电时必须保证H2插针的跳线帽连接正常和R11电阻连接正常，否则程序不能在BK2461芯片上运行。

